УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Ленинградской области

(приложение)

СХЕМа

территориального планирования Ленинградской области в области обращения с отходами,

в том числе твердыми коммунальными отходами

Положение о территориальном планировании

## Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов регионального значения, их основные характеристики, их местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий

## 1.1. Сведения об объектах регионального значения по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов производства и потребления, планируемых к размещению на территории Ленинградской области

|  |  |
| --- | --- |
| Номер объект[[1]](#footnote-1) | Сведения об объектах регионального значения[[2]](#footnote-2) |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Бокситогорский муниципальный район |
| 1 | Наименование | Объект (комплекс) по обработке, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов III – V классов опасности и отдельных видов промышленных отходов |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Вид | Объект размещения, обработки и утилизации отходов производства и потребления |
| Назначение | Обработка, утилизация и размещение твердых коммунальных отходов III – V классов опасности и отдельных видов промышленных отходов |
| Основные характеристики | Мощность по обработке: до 20 тысяч тонн в год.Мощность по утилизации: до 10 тысяч тонн в год.Мощность по размещению: не более 10 тысяч тонн в год.Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией: I.[[3]](#footnote-3)Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: I[[4]](#footnote-4) |
| Местоположение | Бокситогорское городское поселение Бокситогорского муниципального района |
| Характеристики зон с особыми условиями использования территорий | Санитарно-защитная зона 1000 м.Режим использования территории в границах санитарно-защитной зоны – в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) |
| Волховский муниципальный район |
| 2 | Наименование | Объект (комплекс) по обработке, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов III – V классов опасности и отдельных видов промышленных отходов |
| Вид | Объект размещения, обработки и утилизации отходов производства и потребления |
| Назначение | Обработка, утилизация и размещение твердых коммунальных отходов III – V классов опасности и отдельных видов промышленных отходов |
| Основные характеристики | Мощность: 100 тысяч тонн в год.Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией: I.Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: I |
| Местоположение | Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района |
|  |   |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий | Санитарно-защитная зона 1000 м.Режим использования территории в границах санитарно-защитной зоны – в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) |
| Всеволожский муниципальный район |
| 3 | Наименование | Объект (комплекс) по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов IV и V классов опасности и отдельных видов промышленных отходов |
| Вид | Объект размещения, обработки, утилизации и обезвреживания отходов производства и потребления |
| Назначение | Обработка, утилизация, обезвреживание и размещение твердых коммунальных отходов IV и V классов опасности и отдельных видов промышленных отходов |
| Основные характеристики | Мощность по размещению: до 300 тысяч тонн в год.Мощность по обработке: до 600 тысяч тонн в год.Мощность по утилизации: 100 тысяч тонн в год.Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией: I.Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: I |
| Местоположение | Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района |
| Характеристики зон с особыми условиями использования территорий | Санитарно-защитная зона 1000 м.Режим использования территории в границах санитарно-защитной зоны – в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) |
| 4 | Наименование | Объект (комплекс) по обработке, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов III – V классов опасности и отдельных видов промышленных отходов |
| Вид | Объект размещения, обработки и утилизации отходов производства и потребления |
| Назначение | Обработка, утилизация и размещение твердых коммунальных отходов III – V классов опасности и отдельных видов промышленных отходов |
| Основные характеристики | Мощность по обработке: 300 тысяч тонн в год.Мощность по размещению: 150 тысяч тонн в год. |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | Мощность по утилизации: 100 тысяч тонн в год.Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией: I. |
|  |  | Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: I |
|  | Местоположение | Рахьинское городское поселение Всеволожского муниципального района |
|  | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий | Санитарно-защитная зона 1000 м.Режим использования территории в границах санитарно-защитной зоны – в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) |
| Выборгский муниципальный район |
| 5 | Наименование | Объект (комплекс) по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов IV и V классов опасности и отдельных видов промышленных отходов |
| Вид | Объект размещения, обработки, утилизации и обезвреживания отходов производства и потребления |
| Назначение | Обработка, утилизация, обезвреживание и размещение твердых коммунальных отходов IV и V классов опасности и отдельных видов промышленных отходов |
| Основные характеристики | Мощность по размещению: до 600 тысяч тонн в год.Мощность по обработке: до 600 тысяч тонн в год.Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией: I.Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: I |
| Местоположение | Первомайское сельское поселение Выборгского муниципального района |
| Характеристики зон с особыми условиями использования территорий | Санитарно-защитная зона 1000 м.Режим использования территории в границах санитарно-защитной зоны – в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) |
| 1 | 2 | 3 |
| Кингисеппский муниципальный район |
| 6 | Наименование | Объект (комплекс) по обработке (сортировке), обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов III – V классов опасности и отдельных видов промышленных отходов |
| Вид | Объект размещения, обработки и обезвреживания отходов производства и потребления |
| Назначение | Обработка (сортировка), обезвреживание и размещение твердых коммунальных отходов III – V классов опасности и отдельных видов промышленных отходов |
|  | Основные характеристики | Мощность по обработке: 300 тысяч тонн в год (240 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год/320 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год с учетом увеличения сменности работы).Мощность по размещению: до 207,6 тысячи тонн в год (96 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год).Мощность по утилизации: 96 тысяч тонн в год.Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией: I.Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: I |
|  | Местоположение | Большелуцкое сельское поселение Кингисеппского муниципального района |
|  | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий | Санитарно-защитная зона 1000 м.Режим использования территории в границах санитарно-защитной зоны – в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) |

1. Номер объекта регионального значения в соответствии с Картой планируемого размещения объектов регионального значения. [↑](#footnote-ref-1)
2. При проектировании и строительстве объектов (комплексов) должны быть учтены требования законодательства Российской Федерации и технических регламентов в части охранных зон, минимальных расстояний до инженерных сетей (магистральных трубопроводов), требования санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, выполнены мероприятия по сокращению возможного негативного воздействия планируемого размещения на окружающую среду и по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций и их последствий. [↑](#footnote-ref-2)
3. Здесь и далее – в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция). [↑](#footnote-ref-3)
4. Здесь и далее – в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (редакция от 26 марта 2022 года,
с изменениями и дополнениями, вступил в силу с 1 сентября 2022 года) и постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 года № 2398
"Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий" (редакция
от 7 октября 2021 года). [↑](#footnote-ref-4)